תפוח לתוך עולם הפיזיקה

# ציוד

* מיקרוסוויץ
* קופסת פיקוד (יש שרטוט בקופסא)
* ספק 12V
* חץ
* טבעת מברזל התופס את התפוח

אופן פעולה

* חבר ספק 12V.
* חבר כבל RCA בסטנד של החץ.
* העבר את מתג הפעלה למצב אוטומטי.
* לחץ על לחצן איפוס וודא שהלד ביקורת נדלקת.
* הכנס את החץ.
* תשאף עד שהחץ נוגע מקרוסוויץ ויוצא מהצינור.

קופסת פיקוד

